**ПРОШИВКА ДЛЯ MP3/BT МОДУЛЯ CVGAUDIO (ver.2.1)**

Доступные LOGIN для BLUETOOTH (8 версий):

CVGaudio 1

CVGaudio 2

CVGaudio 3

CVGaudio 4

CVGaudio 5

CVGaudio 6

CVGaudio 7

CVGaudio 8

V2.1 содержит функционал сохранения последнего перед отключением уровня громкости

* *Распаковать архив*
* *Файл из папки с нужным названием ВТ сети переписать на !!пустой!! USB флешь накопитель (FAT32) / объем желательно не больше 16Gb. Переименовывать fw5000.upd файл нельзя.*
* *Включить плеер в режим LINE*
* *Подключить флешь накопитель к разъему*
* *По окончании процедуры и автоматической перезагрузки, при появлении надписи Hi отключите флешь накопитель*

CVGAUDIO

12.2019