**ПРОШИВКА ДЛЯ MP3/BT МОДУЛЯ CVGAUDIO (ver.2.0)**

Доступные LOGIN для BLUETOOTH (4 версии):

CVGaudio

CVGaudio A

CVGaudio B

CVGaudio C

V2.0 обеспечивает фиксированное значение громкости (26) при включении плеера, вне зависимости от уровня выставленного перед отключением

* *Распаковать архив*
* *Файл из папки с нужным названием ВТ сети переписать на !!пустой!! USB флешь накопитель (FAT32) / объем желательно не больше 16Gb. Переименовывать fw5000.upd файл нельзя.*
* *Включить плеер в режим LINE*
* *Подключить флешь накопитель к разъему*
* *По окончании процедуры и автоматической перезагрузки, при появлении надписи Hi отключите флешь накопитель*

CVGAUDIO

12.2019