Представляем новый, пятый релиз прошивки и веб-интерфейса для CVGAUDIO POWER LOGIC. Обновление знаковое и очень важное. Оно не сколько добавляет новых функций (хотя и это тоже есть), сколько значительно совершенствует и оптимизирует саму архитектуру программного обеспечения, логику web-интерфейса и как следствие поднимает качество работы POWER LOGIC на новый уровень. Можем с абсолютной уверенностью констатировать, что теперь POWER LOGIC в своем классе устройство абсолютно безальтернативное. Небольшое ограничение – новая прошивка работает только с второй версией POWER LOGIC, то есть с приборами, у которых установлена плата индикации с цветными светодиодами. Но если Вы используете предыдущую версия устройства – не проблема, мы можем выслать Вам обновленную плату индикации. Замена ее не требует никакой особенной квалификации, ну и конечно наши инженеры всегда на связи и готовы помочь. Стоимость новой платы индикации 970руб (без стоимости доставки). Итак, что нового в прошивке и вебе:

* Полная обратная связь по всему функционалу устройства. Теперь Вы можете полнофункционально управлять POWER LOGIC с внешнего контроллера и отображать на его веб-интерфейсе все произошедшие изменения, запрашивать все текущие значения и так далее
* Добавлена возможность изменения системных настроек с помощью команд
* Полная поддержка Power-Cloud. Power-Cloud – наш облачный сервис по контролю и управлению удаленных POWER LOGIC и в дальнейшем других устройств серии DIGA. На данный момент сервис находится пока в режиме тестирования, но поддержка со стороны POWER LOGIC уже полностью реализована
* Доработан универсальный конструктор для создания команд и сценариев. Добавлено большое количество команд и запросов состояния для POWER LOGIC
* Доработан информер состояния на web-интерфейсе POWER LOGIC
* Добавлен раздел CLOUD в котором можно создавать и сохранять сценарии, которые затем будут удаленно запускаться с компьютера или мобильного устройства с помощью сервиса POWER CLOUD
* Добавлена поддержка работы с новыми электросчетчиками Энергомера, Меркурий, Миртэк
* Оптимизирована работа web-интерфейса и внутренней логики процессора. Не смотря на то, что ресурсы контроллера используются фактически на 100%, работа веб интерфейса и реакция на нажатие элементов управления стала еще более быстрой
* Полностью переделан раздел загрузки и обновления веб интерфейса и выгрузки настроек прошивки (<http://192.168.1.4/saveset.htm>, <http://192.168.1.4/upload.htm>)
* Увеличено количество записей без затирания в Log-файл до 1998, в лог записи добавлена полная информация о состоянии прибора, переделано форматирование вывода лог-файла – все стало гораздо удобнее и более наглядно
* Исправлены мелкие ошибки, более качественно прорисованы мелкие элементы web-дизайна