**POWER LOGIC RELIZE V6.0**

Представляем новую, 6-ю версию прошивки и веб интерфейса для CVGAUDIO POWER LOGIC. Что нового:

* *Ключевая из добавленных функций в новой прошивке, и собственно то, ради чего она затеивалась – это ADD ACTION. Новая функция позволяет в стандартные сценарии включения / отключения добавлять различные команды между шагами секвенсора (между включением / отключением отдельных розеток). Для чего это нужно – спросите Вы? Для очень многих и очень важных вещей – будет Вам наш ответ. Например –необходимо, чтобы в сценарии последовательного включения/отключения розеток участвовали также приборы, которые не должны фактически отключаться от сети электропитания, а только переводиться в режим Stand-By. Теперь это можно организовать простым добавлением в сценарий, в промежуток между сработкой определенных розеток, необходимой TCP/UDP либо любой другой команды. Для создания команд можно использовать наш замечательный конструктор, который уже интегрирован в веб-интерфейс POWER LOGIC. Задержки теперь можно выставлять не только между шагами секвенсора, а и до/после команды отправляемой между включаемыми/выключаемыми розетками. Команда на отключение/включение может отправляться не только на разного рода звуковые устройства, а также (при использовании небольшой дополнительной утилиты) на компьютеры для корректного завершения работы, проекторы – для перевода в режим Stаnd-By, так как резкое отключение проектора от питания может вывести его из строя и так далее.*
* *2) доработано сопряжение с облачной системой Power Cloud. В частности усовершенствован алгоритм регистрации новый устройств*
* *3) усовершенствован алгоритм и без того совершенного веб интерфейса Power Logic. Он стал ещё быстрее и отзывчивей.*
* *4) доработан информер текущего состояния Power Logic - вещь на наш взгляд крайне удобная и наглядная*
* *5) добавлена поддержка нескольких новых электросчетчиков, которые можно цеплять к Power Logic по интерфейсу RS485*

*На этом пока все. Скачивайте и наслаждайтесь. Напоминаем, что начиная с 5-й версии прошивки мы делаем обновления только для Power Logic V.2. Но прокачать Ваше устройство старой версии до последней не составляет никакого труда - пришлите запрос = а мы пришлём плату для небольшого апгрейда. Новая плата стоит 900 сущих копеек, т.е рублей. После замены Вам будут доступны все прелести новых прошивок.*

*Ну а мы тем самым переключаемся на CVGAUDIO AMBICORE. Прокачаем теперь его до тех же запредельных высот, на которые воспарил в последних релизах Power Logic. Этого контроллера ещё нет на сайте, но зато он уже есть на складе. Проанонсируем его в самое ближайшее время. Ну разве что для затравки немного интригующей информации - rs232/rs485-DMX 512/IR in-out/logic in-out/5-tcp соединений, размером с пачку Герцеговины Флор, !возможностью питания по PoE, !поддержкой работы с облачным сервисом CVGAUDIO POWER CLOUD.*